|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Nr. | Anzahl | **Messstationen Sanitär-Mini**  **Messing-Kugelhahn - LN3/4"x80** | | | | | | | | Einzel  -Preis  in **€** | Gesamt  -Preis  in **€** |
|  |  | **- 1 Warm- oder Kaltwasserstrecke LN3/4"x80 in Durchgangsausführung**  **- für horizontale oder vertikale Ausführung**  • anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft • geräuschdämpfende Halter (DIN 4109) • nach gültiger novellierter TrinkwV, DIN 50930, DIN 1988  **SANITÄR**  • Messing-Kugelhahn 3/4" (DVGW) mit lösbarer Verschraubung • Kunststoff-Langnippel 3/4"x80 (LN80) zur bauseitigen Montage von Wasserzählern mit lösbarer Rotgussverschraubung • Anschlüsse: primär-/ sekundärseitig 3/4" IG  **MONTAGE**  **Schrank:** im einteiligen Einbauschrank montiert • verzinkter Unterputzkasten • Einbaustrecken mit geräuschdämpfenden Rohrdurchführungen in den Seitenwänden montiert  **Abdeckung:** Typ FAP • mit tiefenverstellbaren Halterahmen und innenliegender, scharniergeführter und befliesbarer Schwenktür • Abdeckung drehbar • Schwenktür mit Wedi-Einlage und Push-Down-Verschluss • Öffnungswinkel größer 90° • pulverbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) • zum Befliesen aller gängigen Fliesen bis 10kg und einer Fliesenstärke von 8mm  **Lieferumfang ohne Messgeräte** | | | | | | | |  |  |
|  |  | Fabrikat: Wittigsthal | | Typ: …………… | | | Bestell-Nr.: …………… | | |  |  |
|  |  | Typ | Anzahl  Wasserzähler-  strecken | | Schrank  Breite  [mm] | Schrank  Höhe  [mm] | | Schrank  Tiefe  [mm] | Bestell-Nr. |  |  |
|  |  | *mit Universal-Wasserzählerstrecke LN80* | | | | | | | |  |  |
|  |  | MSM-1LN80-FAP | 1 | | 195 | 195 | | 90 | 4251795211515 |  |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |